Home > Versión Plus > Funciones de Pago > Dispositivos Soportados > Lector billetes MEI EBDS

Lector de Billetes - MEI EBDS (Protocolo EBDS)

Este módulo de dispositivo de pago es válido para lectores de billetes MEI que utilicen el protocolo EBDS.
1. Requisitos de Sistema
1.1 Hardware

1. Lector de billetes MEI con protocolo EBDS.
2. Interfaz de cable apropiado para el dispositivo.
3. PC moderno con puerto disponible para el lector de billetes MEI.

1.2 Software

1. Windows 7, 8, 10
2. Internet Explorer 10, 11
3. Licencia de SiteKiosk Plus

2. Instalación del Hardware
2.1 Conexión del dispositivo a su equipo
Enchufe el cable de conexión suministrado en un puerto abierto de su PC.
2.2 Conexión al lector de billetes
Conecte el otro extremo del cable al dispositivo MEI DBDS en el puerto correspondiente.
2.3 Fuente de alimentacióny
El lector de billetes normalmente requiere una fuente de alimentación adicional.
3. Configuración del dispositivo MEI EBDS
3.1 General
Después de instalar SiteKiosk y conectar el dispositivo de medio de pago a su equipo, puede configurar el Módulo Payment con el asistente de configuración de SiteKiosk. Seleccione la entrada Bill Acceptor: MEI EBDS desde la lista de dispositivos disponibles y haga clic en el botón he Personalizar para configurar y activar el dispositivo. El icono próximo al dispositivo cambiará de color rojo a verder una vez el dispositivo ha sido activado.
3.2 Conexión
Seleccione el puerto COM que utiliza el dispositivo y haga clic en el botón Test. Si el Módulo Payment no consigue reconocer el lector de billetes, por favor asegúrese de que ha conectado todo correctamente y el dispositivo está recibiendo la alimentación de corriente necesario. Si el dispositivo todavía no funciona, por favor contáctenos.
3.3 Valor del Billete
Marque las casillas de verificación para activar únicamente aquellos billetes que quiere permitir. Entonces el dispositivo sólo aceptará los billetes que ha especificado.

Puede definir sus propios valores de billete. Los valores de billete también le permiten configurar una tasa de cambio entre divisas extranjeras y la moneda principal especificada.

Editar MEI_EBDS.xml:
Si la moneda que quiere elegir no está disponible o quiere especificar una imagen diferente para el cuadro de diálogo en SiteKiosk, entonces puede añadirla editando el archivo ..\SiteKiosk\SiteCash\MEI_EBDS.xml. Abra el archivo con un editor como el Notepad y después del modelo existente al final de la lista puede añadir nuevas entradas o editar las existentes.
3.4 Modo Escrow (devolución)
El dispositivo de pago soporta control intermedio de salida (intermediary checkout), que es requerido, por ejemplo, para máquinas de vending. Una vez ha configurado el dispositivo, todos los billetes que el usuario ha introducido pueden ser devueltos si el usuario decide cancelar la transacción.
4. Resolución de problemas
4.1 Billletes no reconocidos
Asegúrese que ha activado los billetes que coinciden con la configuración de moneda del lector de billetes.
4.2 Problemas de arrastre de los billetes

1. Compruebe que el adaptador de corriente está enchufado
2. Compruebe que el dispositivo está limpio de polvo o suciedad

Vea también

Diálogo Virtual de Simulación (para pruebas)
Sel. Monedas WH EMP800 y 850/Gest. cambio GW200/Escrow E104
Sel. Monedas Microcoin QL/Comex CX-363CA
Sel. Monedas (Pulsos)
Tarjetas de Crédito
SiteCafe para Cibercafés
Limitador de Tiempo
Interfaz ccTalk (varios)
Interfaz CCT900
Interfaz CoinRS (COM-Port)
Interfaz HW200 USB
PcCredit Board (COM-Port)
Lector billetes (varios)
Lector billetes Smiley
Lector billetes CashCode

Volver arriba